附件2

二级网格管理动态台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所属一级网格** | **网格编号** | **位置描述** | **风险等级** | **当前****状态** | **启用时间** | **关闭时间** | **现场网格员** | **助理网格员** | **变更记录** | **备注** |
| 1 | XX高速公路项目 | TJ1标段 | 2025-TJ1-01 | K5+200~K5+500路基施工段 | 红 | 启用中 | 2025/3/15 | - | 王XX | 李XX | 2025-05-10范围微调 |  |
| 2 | XX高速公路项目 | TJ1标段 | 2025-TJ1-02 | 跨G60高速桥梁3#墩施工区 | 黄 | 待启用 | - | - | 待指定 | 待指定 | 2025-04-20划定 |  |
| 3 | XX高速公路项目 | TJ1标段 | 2025-TJ1-03 | 隧道出口边坡防护作业面 | 蓝 | 已关闭 | 2024/2/10 | 2024/5/25 | 陈XX | 周XX | - |  |
| 说明：1.编号规则：年份-标段号-二位序列号（例：2025-TJ1-01）。2.状态管理：（1）启用中：需每日填写《现场网格员日常工作记录表（工地安全日志）》；（2）待启用：在施工总平面图标注，提前7天启动人员配置。3.风险等级：依据施工单位安全风险评估报告中涉及该网格的最高风险确定，红橙黄蓝四色风险标定各二级网格风险等级。 |
|  |  |