附表2

农村公路小修作业内容

|  |  |
| --- | --- |
| 工程部位 | 作业内容 |
| 路基 | 1.边坡整理，土路肩修整，挡土墙维修；  2.边沟、排水沟、截水沟、急流槽等排水设施维修；  3.清理零星塌方，填补路基缺口，处理轻微沉陷翻浆。 |
| 路面 | 1.修补沥青混凝土路面裂缝、坑槽等病害；  2.水泥混凝土路面更换填缝料，轻度坑槽、板角破碎等病害的修补；  3.局部脱空修补；  4.局部路缘石更换。 |
| 交通安全及服务设施 | 1.轮廓标、道口标柱、示警桩（墩）、减速带、凸面反光镜、里程碑、百米桩等设施的补设、修理或部分更换；  2.路面标线的局部补画；  3.标志设施的损坏、变形、腐蚀、松动等修理或更换；  4.护栏刷漆，局部维修。 |
| 桥梁、涵洞、 隧道和渡口 | 1.局部修理、更换桥栏杆；  2.修理泄水孔、伸缩缝；  3.裂缝、坑槽等桥面轻微病害修补。 |
| 绿化 | 行道树、花草等绿化补植。 |