附表1

农村公路日常保养作业内容

|  |  |
| --- | --- |
| 工程部位 | 作业内容 |
| 路基 | 1.修整路肩、边坡，修剪路肩草木，清除杂物；  2.疏通边沟、截水沟、集水井、泄水槽等排水设施；  3.清除挡土墙、护坡等附属构造物滋生的有碍设施功能的杂草，清理挡土墙伸缩缝，疏通泄水孔及清除松动石块；  4.清除季节性产生的落叶、积雪、流冰、尘沙等。 |
| 路面 | 1.清除路面泥土、杂物；  2.清除路面积水、积雪、积冰、积沙，铺洒防滑料；  3.水泥混凝土路面日常清缝；  4.砂土路面刮平；  5.砌块路面的日常清扫；  6.清除路面散落物、落石。 |
| 桥梁、涵洞、隧道和渡口 | 1.清除污泥、积雪、积冰、杂物；  2.清理伸缩缝积土、碎石，疏通泄水孔；  3.清除河床垃圾、杂物；  4.疏通涵洞，疏导桥下河槽；  5.清扫隧道洞口及路面；  6.清除洞内积水、洞口积雪、积冰；  7.清除洞内散落物、杂物。 |
| 交通安全及服务设施 | 1.清洁和修葺标志、轮廓标、示警桩（墩）、道口标柱、凸面反光镜、里程碑、百米桩等设施；  2.标志立柱、护栏立柱与版面或水平构件的紧固，减速带与地面安装的紧固；  3.道口标柱、示警桩（墩）、减速带、里程碑、百米桩等设施的油漆；  4.停车区、观景台、汽车停靠站场区内垃圾杂物的清除。 |
| 绿化 | 1.行道树、花草的修剪、治虫、施肥;  2.行道树冬季刷白。 |